Третий год обучения

# Изготовление волнореза. Чертёж люка. Изготовление люков



*Деталь волнореза вырезается при помощи ножниц из картона или пластмасса толщиной 0,5 мм. Делается изгиб согласно фото.*



*Два люка изготавливаются по чертежу. Ручным лобзиком из пластмассы толщиной 3 мм выпиливаются заготовки, которые обрабатываются напильником и наждачной бумагой.*