Третий год обучения

# Изготовление антенн и радиолокаторов. Изготовление трапов /чертёж/



*Антенна изготавливается из проволоки толщиной 0,7 мм.*

*Радиолокатор изготавливается из пластмассы.*

*Трап-сходня изготавливается из фанерного шпона путём нарезания реек канцелярским ножом по линейке. Детали склеиваются клеем ПВА (согласно чертежу).*