Второй год обучения

# Установка свинцового балласта. Шпатлёвка. Предварительная покраска корпуса



*Для устойчивости модели на воде в корпус устанавливается свинцовый балласт. Корпус модели ставится на воду, а на дно с помощью пластилина закрепляется свинец. Путём сдвигания свинца надо найти нужное погружение модели на воде. На месте расположения балласта делается отверстие, куда вставляется свинец. Это место шпаклюется, а после высыхания обрабатывается наждачной бумагой.*

*На корпус наносится грунт.*