Второй год обучения

# Чертёж рубки, её изготовление. Установка рубки



*Рубка изготавливается из пластмассы толщиной 0,5 мм (согласно шаблонам) и склеивается клеем Супер Момент.*

*Изготовленная рубка крепится к корпусу клеем Супер Момент.*