Первый год обучения

# ТБ при работе с красками и растворителями.


# Покрытие подставки лаком.

В судомоделировании прекрасный результат по окраске моделей дают нитрокраски и нитроэмали. Нитрокраски наносятся кистями с мягким волосом или путем распыления аэрозольным баллончиком. Для растворения нитрокрасок применяют нитрорастворители №647 или ацетон.

Работу с этими материалами следует выполнять в хорошо проветриваемом помещении. Следует избегать попадания содержимого аэрозоли в дыхательные пути. Не допускать попадания на кожу и в глаза.

Для защиты кожи, глаз и органов дыхания необходимо использовать перчатки, очки и респиратор. При попадании краски, на незащищенные части тела, следует немедленно промыть пораженные участки обильным количеством воды.

После работы тщательно вымыть руки.



В домашних условиях лак можно использовать лак на водной основе.