Двухтональная сирена
    	Для самостоятельного повторения предлагаю  схему двухтональной сирены, напоминающей своим звучанием полицейскую автомобильную сирену. Питается схема от любого источника питания напряжением от 9 до 14 вольт. Ток, потребляемый схемой, не превышает 0,5 ампер. Данное устройство можно использовать в качестве охранной сигнализации и оповещения, а также в качестве квартирного звонка. 

Конструкция проста в сборке и в настройках не нуждается. Основой конструкции являются два мультивибратора (первый собран на VT1, VT2, второй – на VT3,VT4) и усилитель на транзисторе VT5. Более мощный звук сирены получится, если вместо усилителя на одном транзисторе применить мостовую схему

усиления, но это усложнит конструкцию. Удовлетворительный результат по громкости получается применением в качестве усилителя транзистора с током коллектора более 3 ампер и коэффициентом передачи (усиления) не менее 120 (у транзистора КТ837 ток коллектора до 7,5 ампер и коэффициент до 150) или заменив его составным транзистором (ниже показана схема составного транзистора структуры p-n-p – на входе маломощный, на выходе значительно больший по мощности).

Составные транзисторы бывают как заводского исполнения в одном корпусе, так и собранные из двух отдельных транзисторов. Смена тональности сирены происходит потому, что частотой второго мультивибратора управляет первый через изменение напряжения на резисторах R8, R9.
Частота первого мультивибратора зависит от сопротивления резисторов R2,R3 и ёмкости конденсаторов С1,С2. Второго – подбором аналогичных элементов. Через транзистор VT5 протекает основной ток потребления схемы, поэтому корпус транзистора желательно установить на радиатор (любая алюминиевая пластина).