
**Тема. Изготовление передней и задней кромок хвостового оперения**



Для стабилизатора заготовьте рейки 3x2 мм.

Стабилизатор изготавливают также как и крыло. Кромки и лонжерон выполняют из реек сечением 5\*4 мм

Его конструкция ясна из рисунка. Киль модели планера формы прямоугольной трапеции с основаниями 70 мм и 50 мм и высотой 70 мм изготовьте из реек того же сечения, что и стабилизатор. Для жесткости приклейте усиливающую рейку.

Склеивать детали нужно нитроклеем (это может быть эмалит, «АГО», суперцемент и др.).

Можно использовать клей ПВА столярный. Очень хорошо держит детали из дерева.