
Первый год обучения

# Изготовление штурвала. Изготовление приборов



*Для изготовления штурвала используют проволоку диаметром 1 мм. Из проволоки нарезаются восемь заготовок длиной 1 см, которые соединяются кольцами с помощью клея.*



*Приборы изготавливаются из пластмассы. Размеры произвольны.*