Первый год обучения

# Сборка рубки.



Согласно масштабной линейки детали рубка изготавливается из плотного картона.

Детали сгибаются по разметке и склеиваются между собой клеем ПВА.