Второй год обучения

#  Окраска модели.

#  Изготовление ватерлинии.



 Корпус подводной лодки окрашивается в матовый чёрный цвет аэрозольным баллончиком. Эту работу следует производить под присмотром взрослых, соблюдая технику безопасности.



 Ватерлиния на корпусе подводной лодке изготовлена из нити белого цвета.