
Второй год обучения

# Окраска модели.

# Изготовление ватерлинии.



Корпус подводной лодки окрашивается в матовый чёрный цвет аэрозольным баллончиком. Эту работу следует производить под присмотром взрослых, соблюдая технику безопасности.



Ватерлиния на корпусе подводной лодке изготовлена из нити белого цвета.